Afbeelding met meubels

Automatisch gegenereerde beschrijving

**MONTAGE BADMEESTERSTOEL**

**Voor model MPRS1 – MPRS2 – MPRS3 – MPRS4**

-Niet duiken of springen van de stoel.

-Stoel plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.

-Maximum gewicht op de stoel 125kg.

-Maximaal 1 persoon tegelijk toegelaten op de stoel.

-Bij gebruik buiten en/of van een parasol is het aangeraden om een goede verankering te voorzien.

-Stoel alleen gebruiken door bevoegde personen.

**Bevestigingsmaterialen:**

Alle bouten, slagmoeren en schroeven zijn gecoat tegen roest en geschikt voor gebruik in vochtige ruimte. Zie attest.

**Gereedschap nodig voor montage:**

Kunststof hamer, inbussleutel voor M6, torx T20 schroevendraaier. GEBRUIK GEEN HANDBOORMACHINE

## MONTAGE

**Rugleuning:**

Afbeelding met binnen, koelkast, kast, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afgeronde kant naar boven. Draai constructie om voor het aanbrengen van het rugvlak.

Onderdelen:

N°1 1 stuk

N°4 2 stuks – 510mm (kortste)

N°7L en N°7R 1 stuk elk

**Zitvlak:**

Afbeelding met muur, meubels, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bevestig de framelatten aan elkaar. Buig het zitvlak zachtjes en bevestig eerst het kleine schuine vlak gelijk met de voorkant.

Onderdelen:

N°6 3 stuks – 520mm

N°2 1 stuk

N°5 1 stuk – 540mm

N°3L en N°3R 1 stuk elk

­­

**Trede 1 en/of 2 en/of 3 en 4:**

Trede 1 is onderaan!

Vergeet niet, indien nodig, de slagmoeren aan te brengen. Kijk goed naar de stand van de 4 slagmoeren op de fotos.

Afbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur, binnen, badkamer, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto 2 Foto 3

Afbeelding met muur, binnen, venster, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto 5 – onderste boven

Bovenplaat van de trede bevestigen aan de BOVENKANT - foto 2 - . Leg de constructie zo dat de stand van de slagmoeren overeenkomt met de foto. Bevestig dan de tredeplaat (nr9) foto 3.

Na bevestiging van de trede draai alles om en bevestig de legplaat N°10 (foto 5)

Herhaal deze bewerking voor elke trede van de stoel! Niet elke trede heeft een legplaat N°10.

Onderdelen per trede:

N°6 2 stuk – 520mm

N°18 1 stuks – 540mm

N°9 1 stuk

N°8L en N°8R 1 stuk elk

N°10 1 stuk (afhankelijk van hoogte stoel).

**Zijsteunen vooraan:**

 Afbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Monteer de blokjes gelijk met de achterzijde van de langste steunen.

Zet de 2de lat ertegen en steek de bouten erdoor. Vastzetten gaat nog niet.

Onderdelen:

N°12La+b 1 set

N°12Ra+b 1 set

N°11 2 stuks

**Zijsteunen achteraan:**

Afbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Monteer de blokjes gelijk met de voorzijde van de lange steunen zoals op de foto aangegeven.

Blokjes met gat aan de bovenzijde lange steunen.

Zet de 2de lat ertegen en steek de bouten erdoor. Vastzetten gaat nog niet.

Onderdelen:

N°14La+b 1 set

N°14Ra+b 1 set

N°13a+b 2 sets

**Montage voor en achterste zijsteunen aan zitvlak en trede(n):**

Monteer de samengestelde poten van de linkerkant op N°15L en de samengestelde poten van de rechterkant op N°15R.

Hou er rekening mee dat de parasol en drinkbekersteun aan de buitenkant moeten zitten.

Afbeelding met lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, muur, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving



Onderdelen:

N°15L en N°15R 1 set

Foto van samengestelde poten voor en achter.

**Monteer de zijsteunen op de samengestelde treden.**

De bouten waren er reeds doorgestoken.

Afbeelding met binnen, vloer, tafel, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, vloer, muur, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met vloer, tafel, stoel, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Montage rugleuning en armsteunen op de stoel:**

Afbeelding met vloer, stoel, tafel, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, object, toilet, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met stoel, binnen, vloer, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onderdelen:

N°16L en N°16R 1 set

N°13a+b 2 sets

**Montage voetsteunen:**

De breedste vooraan, zijsteunen in de gleuven.

Afbeelding met binnen, vloer, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met tafel, meubels, binnen, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met binnen, oven

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onderdelen:

N°17A 1 stuk

N°17V 1 stuk

**Monteer de kruisversterking:**

Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met muur, object, lucht, klok

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onderdelen:

N°19 2 stuks

**Bevestigingsmaterialen per stoel:**

Stoel met 1 trede:

A/ Veiligheidsbordje = 1 stuk D/ Bout M6 x 35mm = 4 stuks G/ Vleugelbout M10 = 2 stuks

B/ Bout M6 x 50mm = 32 stuks E/ Bout M6 x 16mm = 1 stuk

C/ Schroeven 4 x 50 = 120 stuks F/ Slagmoeren M6 = 39 stuks

Stoel met 2 treden:

A/ Veiligheidsbordje = 1 stuk D/ Bout M6 x 35mm = 4 stuks G/ Vleugelbout M10 = 2 stuks

B/ Bout M6 x 50mm = 48 stuks E/ Bout M6 x 16mm = 1 stuk

C/ Schroeven 4 x 50 = 138 stuks F/ Slagmoeren M6 = 55 stuks

Stoel met 3 treden:

A/ Veiligheidsbordje = 1 stuk D/ Bout M6 x 35mm = 4 stuks G/ Vleugelbout M10 = 2 stuks

B/ Bout M6 x 50mm = 64 stuks E/ Bout M6 x 16mm = 1 stuk

C/ Schroeven 4 x 50 = 156 stuks F/ Slagmoeren M6 = 71 stuks

Stoel met 4 treden

A/ Veiligheidsbordje = 1 stuk D/ Bout M6 x 35mm = 4 stuks G/ Vleugelbout M10 = 2 stuks

B/ Bout M6 x 50mm = 80 stuks E/ Bout M6 x 16mm = 1 stuk

C/ Schroeven 4 x 50 = 184 stuks F/ Slagmoeren M6 = 87 stuks

**Zithoogte, vloeroppervlak en totale hoogte:**

zithoogte vloeroppervlak totale hoogte

1 trede 80cm 83x90cm 135cm

2 treden 116cm 83x104cm 171cm

3 treden 152cm 83x118cm 207cm

4 treden 188cm 83x132cm 243cm

**Aandachtpunten:**

-Vergeet niet om de bouten en slagmoeren na enkele weken nog eens aan te draaien met de hand.

­­­Afbeelding met tekst, diagram, schermopname, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving­­